**Назначение**

**Комбинированный комплекс ГРАНД-БАРС для одновременного взвешивания и разгрузки автотранспортных средств на базе бокового автомобилеразгрузчика БАРС** предназначен для взвешивания в статике автомобилей с отображением результатов взвешивания на цифровое табло и последующей разгрузкой автотранспортных средств путем бокового опрокидывания.

**Технические характеристики**

Грузоподъемность и наибольший предел взвешивания, тонн 60 - 120  
Длина платформы, м 18 - 24  
Диапазон рабочих температур от -10 до +60  
Степень защиты датчиков IP68  
Полный срок службы, лет 12

**Размещение и монтаж**

Комплекс устанавливается на прямолинейном горизонтальном участке. Над комплексом рекомендуется установить навес. Фундаментные работы производятся на основании строительного задания, являющегося частью документации.  
Конструкция фундамента определяется характеристиками грунта на месте установки комплекса. Кабеля прокладываются в металлических трубах и металлорукавах для защиты от механических повреждений.

**Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок на комплекс - 1 года со дня поставки. В течении гарантийного срока Заказчик имеет право на бесплатный ремонт или замену вышедших из строя узлов.

Комплектность поставки комплекса

Платформа автомобилеразгрузчика в сборе с подъемными механизмами

Шкаф управления

Весоизмерительное устройство с комплектом тензодатчиков